import RPi.GPIO as GPIO

import time

LED\_PIN = 17

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(LED\_PIN, GPIO.OUT)

try:

while True:

GPIO.output(LED\_PIN, GPIO.HIGH)

time.sleep(1)

GPIO.output(LED\_PIN, GPIO.LOW)

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

GPIO.cleanup()